

 **Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.02.2020 г. с. Мазейка № 6

**О разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района**

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и внесения изменений в них», принятым решением Совета депутатов сельского поселения Мазейский сельсовет от 23.06.2014г. № 156–с, Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

**Постановляет:**

 1. Разработать, до 10.02.2020 г., администрации сельского поселения проект внесения изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации».

 2. Проект внесения изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой Российской Федерации», подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации сельского поселения Мазейский сельсовет в сети «Интернет».

 3. По истечении двух месяцев с момента обнародования и размещения на сайте администрации сельского поселения Мазейский сельсовет проект внесения изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой Российской Федерации», направить в Совет депутатов сельского поселения Мазейский сельсовет для утверждения.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Мазейский сельсовет Н.И.Тимирев**

 Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Мазейский сельсовет

№ 9 от 03.02.2020г.

**Проект изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области**

(принятые решением Совета депутатов сельского поселения Мазейский сельсовет № 63-рс от 22.03.2017г.).

 Внести в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (принятые решением Совета депутатов сельского поселения Мазейский сельсовет № 63-рс от 22.03.2017г.), **следующие изменения:**

 **Статья 1.**

 1. Дополнить раздел: **«Основная часть Содержания»,** пунктом **2. «Комплексное благоустройство»** следующего содержания:

**«2. Комплексное благоустройство**

 1.При проектировании комплексного благоустройства следует обеспечивать:

 - открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия,

 - условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

 2.Объектами нормирования комплексного благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенных пунктов, участки и зоны жилой и общественной застройки, многофункциональные и специализированные общественные зоны населенных пунктов. Общественные пространства включают: пешеходные зоны и коммуникации, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения.

 3.Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

 4.Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории населенного пункта. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование.

 5.Территории общественных зон, скверов, улиц, бульваров оборудуются малыми архитектурными формами - цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для ожидания автотранспорта.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными; их количество и размещение определяется проектами благоустройства территорий.

 Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать традиционные местные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл.

 6.Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников-контейнеров и урн. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, сооружения транспорта (вокзалы, автостанции). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) в населенных пунктах поселения должен составлять не более 200 метров.

 7.На территориях общественного назначения рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

 Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

 8. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик».

**Глава сельского поселения Мазейский сельсовет Д.И. Ширяев**